**INFORMACJE DODATKOWE**

Dotyczy: *Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn****. RFIL - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 191 w miejscowości Radawiec Mały***

1. Kategoria obciążenia ruchem dla mieszanek mineralno – bitumicznych - KR1
2. Warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11W 50/70.
3. Warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S 50/70.
4. **Konstrukcja zjazdów asfaltowych:**

* 5 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S 50/70
* 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
* **Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego:**
* 20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

1. Szerokości poboczy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót, tj. 2x0,5 m.
2. Pobocza należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, tj. kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 cm.
3. **Konstrukcja jezdni na odcinku km 0+500 – 0+750 :**

* 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S 50/70
* 3 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11W 50/70
* 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
* 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

1. Szerokość jezdni należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót tj. 3,0 m.
2. Grubość warstwy ścieralnej należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót, tj. 4 cm.
3. Grubość warstwy wiążącej należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, tj. 3 cm.